Summary of Standards for Adoption  
取り入れるための標準概要

* Maximum current <500 mA  
  最大電流は500mA以下
* Max power < 15 W  
  最大出力は15W以下
* Comfortable  
  装着時に心地がいい
* low profile  
  目立たない
* survive emergency pressurization and depressurization  
  緊急時に、気圧を正常に保つ、又は、減圧することに耐えられる
* external components must survive a vacuum  
  外面部品の際に真空内で起動できる
* external components must survive extreme temperatures  
  画面部品の際に極度の温度に耐えられる
* does not impose significant physical or mental work load  
  体力や精神負担に過大しない
* minimum modifications to existing hardware  
  現在の装置に最小限に変更する
* low cost  
  低下費用
* computer must be internal  
  PCが内部に装置する
* required its own power source  
  PCのみの電力源が必要
* cannot interfere with current donning and doffing  
  宇宙服を着たり、脱いだりすることに影響が出ない
* avoid voice activation and communication  
  音声起動や音声制御を避ける
* minimal configuration and maintenance  
  整備と補修管理は最低限
* modular system for ease of repair  
  ユニットが修理しやすい
* remote power capable  
  遠隔操作が可能

**DCM = Display and control module （DCM = 操作・表示モジュール）**